**Інформація щодо надання часткової компенсації суб’єктам господарювання для відновлення нерухомого майна, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської територіальної громади**

Відповідно до програми часткової компенсації суб’єктам господарювання для відновлення об’єктів нерухомого майна, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, на 2023 – 2024 роки, протоколу №1 засідання комісії з надання часткової компенсації суб’єктам господарювання для відновлення об’єктів нерухомого майна, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської територіальної громади у 2023 році з метою отримання відповідної компенсації звернувся один суб’єкт господарювання, якому надано часткову компенсацію у сумі 21822,00 гривні за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської територіальної громади.

**ЧЕК-ЛИСТ**

**з визначення розміру компенсації для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна**

**ПАТ «Енергоінвестбуд»**

|  |  |
| --- | --- |
| Критерії відповідності заяви | Результат |
| Типи об’єктів | так |
| Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа | частково |
| Чи наявні у об’єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об’єкта | ні |

**ПЕРЕЛІК**

**робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перелік ремонтних робіт | Одиниці  вимірю-вання | Обсяг робіт, який підлягає компенсації | Сума компенсації, гривень  (розрахована відповідно до кошторисних норм України у будівництві) |
| Дах/покрівля | | | |
| Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем | кв.м | - | - |
| Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1) | пог.м | - | - |
| Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребеневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем | кв.м | - | - |
| Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребеневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25 відсотків | кв.м поверхонь покрівлі | - | - |
| Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребеневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 відсотків | кв.м поверхонь покрівлі | - | - |
| Прорізи | | | |
| Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління) | кв.м | 42,53 | 21822 |
| Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів | кв.м | - | - |
| Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування) | кв.м | - | - |
| Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоб-лення (утеплення, штукатурення, фарбування) | кв. м (розраховується лише та площа, яка має пошкодження) | - | - |
| Фасади | | | |
| Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення (утеплення, штукатурення, фарбування) | кв. м (розраховується лише та площа, яка має пошкодження) | - | - |
| Відновлення пошкодженого декоративного шару камінцевої штукатурки оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача | кв. м (розраховується лише та площа, яка має пошкодження) | - | - |
| Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача | кв.м | - | - |
| Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару | кв.м | - | - |
| Перекриття | | | |
| Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях | кв.м | - | - |
| Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях | кв.м | - | - |
| Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщ до 200 міліметрів | кв.м | - | - |
| Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/ залізобетонного перекриття товщ до 200 мілімет-рів або ґанків та сходів (горизонтальна проекція) | кв.м | - | - |
| Стіни/перегородки/стеля опорядження | | | |
| Розбирання пошкоджених стін та перегородок | куб.м | - | - |
| Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштуванням перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів) | куб.м | - | - |
| Мурування внутрішніх перегородок | куб.м | - | - |
| Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок | куб.м | - | - |
| Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери | куб.м | - | - |
| Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу | куб.м | - | - |
| Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування) | куб.м | - | - |
| Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери) | куб.м | - | - |
| Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка) | куб.м | - | - |
| Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу | куб.м | - | - |
| Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї | куб.м | - | - |
| Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією | куб.м | - | - |
| Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування) | куб.м | - | - |
| Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери) | куб.м | - | - |
| Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити) | куб.м | - | - |
| Підлоги | | | |
| Розбирання цементних покриттів підлог | кв.м | - | - |
| Влаштування гідроізоляції | кв.м | - | - |
| Влаштування стяжок цементних товщ до 60 міліметрів | кв.м | - | - |
| Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки | кв.м | - | - |
| Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату | кв.м | - | - |
| Відновлення пошкодженої підлоги з паркету | кв.м | - | - |
| Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної | кв.м | - | - |
| Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму | кв.м | - | - |
| Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень) | пог.м | - | - |
| Відновлення дощатих підлог | кв.м | - | - |
| Фарбування дощатих підлог | кв.м |  |  |
| Внутрішні інженерні системи | | | |
| Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку: | одне місце | - | - |
| 1) водопроводу - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку | одне місце | - | - |
| 2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку | одне місце | - | - |
| 3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах будинку | одне місце | - | - |
| Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів | пог.м | - | - |
| Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, прочищення сталевою щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок) | пог.м | - | - |
| Фундаменти, цоколі, вимощення | | | |
| Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщ 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням | кв. м пошкодженої поверхні | - | - |
| Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів) | кв.м | - | - |
| Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен) | пог. м горизонтальної проекції цоколю | - | - |
| Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в’яжучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметрів, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками) | кв.м | - | - |
| Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші) | кв.м | - | - |